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Mapeador de Grade — Eta · Manual de Uso
Versão do manual: 2026-09-08i (cobre até: velocidade em quadros/s na animação de tempo do card; barra de cores sobre o mapa (canto inferior esquerdo, acima da leitura do cursor; também no PNG/vídeo); tempo ◁ ▷▷ ▷ no perfil de um tempo (re-sonda em cada RESTRT) e correção dos seletores da janela flutuante (a lista não abria); corte e perfil vertical com eixo Y em p / log p / altitude e 🕒 todos os tempos (diagrama tempo × altura no ponto, §11.2.4); interface em inglês completa — rótulos, tooltips, mensagens de status, catálogos de campos e textos dos gráficos (botão EN/PT, preferência salva), HTM por nível com “nível ◁ ▷▷ ▷” (instância viva), Hovmöller com “ponto ◁ ▷▷ ▷” (cursor de amostra), Skew-T/meteograma com “ponto ◁ ▷▷ ▷” (sequência de sondagens ao longo do traçado), perfil A→B com “ponto ◁ ▷▷ ▷” (percurso da linha com alvo no mapa), editor de níveis com “camada ◁ ▷▷ ▷”, janelas do corte e dos diagnósticos com “tempo ◁ ▷▷ ▷”, barra da série com “série ◁ ▷▷ ▷”, controles do vento no mesmo padrão “nível ◁ ▷▷ ▷ / tempo ◁ ▷▷ ▷”, controles compactos “nível ◁ ▷▷ ▷” e “tempo ◁ ▷▷ ▷” no card de binários, painel direito com ▾/▸ todos e ⇅ ordem dos blocos (arraste ou ▲▼, salva no navegador), calculadora com status só de fatos, Legenda com ⓘ (paletas, escala, diff, isolinhas, filtro), Consulta e Ponto selecionado com ⓘ (halo, PE, rlon/rlat, linhas do painel), card Carregar dados com a explicação completa no ⓘ e mensagens de status sem instruções, card Editar / salvar com explicação no ⓘ e rótulo curto da pintura, card Máscara por shape com uma explicação única no ⓘ e rótulos curtos, Consistência com status curto, detalhe no ⓘ e lista sob demanda, Comparar com status curto, detalhe A/B no ⓘ e lista das maiores diferenças sob demanda (▾ lista), calculadora com variáveis/sintaxe no ⓘ, grupo tempos RESTRT abaixo de “arquivo” (escolha do RESTRT só ali), explicações dos cards só sob demanda (ⓘ no cabeçalho de cada card e “ⓘ notas” no rodapé do painel), marcador no mapa do ponto sob o mouse no corte/Hovmöller/perfil, ícones ⓘ nas barras 📐/✏️ (estado e instruções sob demanda), 📐 traçados (§2.1 — linha A→B e linha multi unificadas na barra do mapa, vértices arrastáveis, régua/área; a mesma linha alimenta perfil, corte vertical e Hovmöller; ações dos cards desabilitadas com o motivo em vez de escondidas), diagnósticos termodinâmicos (§11.2.5e–g — campos derivados PSLM padrão e PSLMM de Mesinger (porte do SLP.f90), UR/θ/θe/Z/PW/chuva no intervalo, Skew-T log-p com CAPE/CIN, meteograma e Hovmöller sobre os RESTRT; pressão nos níveis corrigida para p = PT + η·PD·RES), RESTRT do etafcst no card de binários (§11.2 — ~95 campos do arquivo de reinício: plotagem, checagem, corte e perfil; aceita arquivo truncado e deduz LM/NSOIL), costa GSHHS de alta resolução (~55 m; §3) com cor e espessura ajustáveis na legenda do mapa, filtro de visualização da camada ativa (§6.1 — só uma classe de veg/solo, faixa mín–máx da topografia), ☑ por malha no editor (§7 — escolher quais malhas o Aplicar/pintura alteram), níveis eta extraídos do CNST (§11.2.1), INIT · BNDY · CNST do initbc — leitura por fatias de arquivos de GB, checagem de valores não físicos com ofensores clicáveis, plotagem de qualquer campo/nível/tempo (PD em hPa, Q em g/kg), corte vertical (linha A→B ou linha composta ✏️ com vértices arrastáveis e atualização dinâmica; BNDY = orla desenrolada) e perfil vertical que acompanha o ponto do mapa, em janela flutuante redimensionável com zoom/pan — e ainda: 🎨 destacar valor com cor escolhida e máscara com valor-marcador, exportação da série em 🎬 WebM / 🎞 GIF, diff entre registros de uma série, isolinhas + bandas, medição de área ▦, 15 paletas, Σ estatísticas por shape, calculadora de malhas, menu 📂 Carregar com carregamento em lote por diretório, painel direito em 4 grupos com consulta unificada, corte vertical A→B com níveis eta no perfil, LMH/HTM por nível (🧱, com série animável), verificador de consistência topo × máscara com correções em clone, animação da série multi-registro, diff com arquivo A externo, nível L + pressão no ponto e nas células da topografia ajustada, graticule sob demanda, rótulos com anti-colisão, preferências persistentes — além de multi-instâncias, multi-shape, séries por shape, topografia ajustada aos níveis eta com sunken points, editor de níveis verticais e anotações) Ferramenta: eta-grid-mapper.html English version: eta-grid-mapper_USER_MANUAL.md (+ .docx/.pdf) — translation of this manual; the PT file is the reference. Como abrir: (a) navegador, direto no arquivo local (ex.: wsl.localhost/Ubuntu-20.04/.../util/eta-grid-mapper/eta-grid-mapper.html) — após atualizações, recarregue com Ctrl+F5; ou (b) versão publicada: https://claude.ai/code/artifact/231d81da-70c5-4c6f-bec2-11bfedfa6888.
A ferramenta funciona 100 % offline: nenhum dado sai do seu computador — os arquivos carregados são lidos apenas na memória do navegador e os arquivos “salvos” são baixados pela pasta de downloads. Na versão publicada (Artifact), cada salvamento passa por uma confirmação do viewer (capability downloads); binários Fortran cujo nome não tem extensão aceita pelo viewer (.dat, deta_*) saem com .txt no fim do nome — os bytes são idênticos, basta renomear após o download (a página avisa). Limite do viewer: 16 MiB por arquivo (séries WebM/GIF grandes: use a cópia local).

0. Idioma (PT/EN)
O botão EN no cabeçalho troca a interface para inglês (e PT volta ao português); a escolha fica salva no navegador e, na primeira visita, segue o idioma do navegador. A tradução cobre rótulos, botões, opções, explicações ⓘ, tooltips, as mensagens de status das operações (carga, plotagem, erros, resultados), os nomes dos campos dos catálogos INIT/BNDY/CNST/RESTRT, os derivados e os textos dos gráficos (títulos, eixos, legendas do corte, perfil, Skew-T, meteograma, Hovmöller, editor de níveis e cabeçalho do PNG) — cerca de 1 200 cadeias, com as mensagens dinâmicas traduzidas por modelo (os números, nomes de arquivo e valores são preservados). Nomes de arquivo gerados (ex.: calc_1.dat, HTM_L38_…) e os dados em si não mudam.
1. Parâmetros da grade (barra superior)
Campos: Resol. (km), IM, JM, INPES, JNPES, TLM0D, TPH0D, DLMD, DPHD.
· Preenchimento automático: carregue o ETAIN (ver §5) — os 6 parâmetros do &MODEL_GRIDS são extraídos.
· Digite a resolução em km e tecle Enter: DLMD/DPHD são calculados pela convenção do def_eta.scr (e vice-versa: DLMD digitado atualiza o campo de km).
· Redesenhar domínio aplica os valores digitados.
· A barra de referência logo abaixo mostra: resolução, DLMD/DPHD, DT/NPHS/NCNVC e regime (hidrostático ou não) quando a resolução está na tabela do modelo, a extensão física do domínio em km (L-O × S-N) e o total de pontos.
2. Navegação no mapa
	Ação
	Efeito

	Roda do mouse / pinça (touch)
	Zoom no ponto sob o cursor

	Duplo clique
	Aproxima no ponto

	Arrastar
	Move o mapa

	Clique
	Seleciona a célula (inspeção)

	Botões + / − / ⟲ (canto direito)
	Zoom / ver domínio inteiro


O rodapé esquerdo do mapa mostra em tempo real lat/lon, I,J aproximados e o valor da camada ativa sob o cursor. O indicador de zoom (ex.: 19.6×) fica abaixo dos botões.
Células: cada ponto da grade E é representado pelo seu losango (vértices a ±DLMD leste/oeste e ±DPHD norte/sul) — os losangos dos vizinhos se encaixam sem folga nem sobreposição. No zoom alto aparece um + no centro de cada célula, e a célula selecionada é destacada em âmbar.
3. Botões do mapa (barra de toggles)
	Botão
	Função

	topo másc veg solo outro
	Escolhe a camada exibida (uma por vez; clique de novo para ocultar)

	campo 1/2
	Alterna entre os 2 campos de um arquivo “Outro” de 2 campos (ex.: hgt/sm)

	diff
	Exibe a camada de comparação B−A (ver §10)

	másc+
	Sobrepõe a água (SM=1) em azul sobre a camada ativa

	grad
	Marca as células de maior gradiente de topografia

	perfil
	Inicia o traçado de perfil A→B (ver §11)

	PEs
	Grade de subdomínios (processadores) — só sob demanda; com zoom, mostra o número do MYPE em cada bloco

	gratic
	Linhas de lat/lon — só sob demanda (não liga mais sozinho no zoom; o estado fica salvo nas preferências, §13)

	▷▷ (barra da série)
	Aparece quando a instância ativa de outro é uma série de vários registros: a linha série ◁ ▷▷ ▷ (registro anterior · animar/pausar · próximo; ▷▷ vira ❚❚ enquanto roda), o slider alterna o registro, o seletor define a velocidade (0,5–8 quadros/s), o rótulo mostra nº/total · nome e os botões 🎬 WebM / 🎞 GIF exportam a animação como vídeo (ver §5.2)

	costa
	Linha de costa real embutida (GSHHS alta resolução ~55 m — nas Américas todas as ilhas ≥ 0,4 km; no resto do mundo ≥ 3,3 km). Ao lado do rótulo “costa (GSHHS)” na legenda do mapa há um seletor de cor e um campo de espessura em px de tela (vazio = automática: 1 px até 3× e afina no zoom) — ambos persistem nas preferências e valem também p/ o PNG — a espessura afina automaticamente com o zoom

	valores
	Mostra o valor da célula (camada ativa) junto aos pontos de grade no zoom alto — a fonte é proporcional ao losango e sempre contida nele (cresce junto com o zoom, sem invadir as células vizinhas). Com a topografia ajustada aos níveis eta ativa, cada célula mostra três linhas: pressão na metade superior, altitude no centro e LMH na metade inferior — a máscara da topografia do const.f, LHGT−1 — (ex.: 867hPa / 1287 / LMH42), todas na mesma fonte e cor. Na topografia original, a altitude usa a mesma posição e o mesmo tamanho de fonte da ajustada — alternar entre as instâncias não muda o rótulo de lugar

	✏️
	Abre a barra de anotações: ✎ lápis (arraste), ▭ retângulo (arraste), ◯ círculo (arraste do centro), ╱ linha reta (arraste), → seta (arraste da origem ao destino — a ponta fica no destino), T texto (digite no campo e clique no mapa), ⌖ selecionar (clique numa anotação do mapa: ela ganha uma caixa tracejada — remova com ✕ sel. ou a tecla Delete), tamanho da fonte (A 10–48 px; o texto depois escala junto com o zoom), espessura da linha (1–8 px, constante na tela) e cor — cada anotação guarda fonte/espessura/cor escolhidas na criação. ↶ desfaz a última, 🗑 limpa todas, e ↷ REINSERE o que foi removido (vale para o ↶, para o ✕ sel. e até para o 🗑 — as remoções ficam numa pilha e voltam na posição original). As anotações ficam ancoradas ao mapa (acompanham zoom/pan) e saem no 📷 PNG. Clique de novo na ferramenta ativa para voltar ao modo normal de navegação

	📐
	Abre a barra de traçados: A→B (clique A e B), multi (clique cada vértice; duplo-clique/botão/Esc encerra), ✕ traçado, 📏 régua (arraste; distância em km ao vivo) e ▦ área (vértices + duplo-clique; km²), mais o ícone ⓘ que abre, sob demanda, um painel com o estado do traçado (tipo · nº de vértices · km, ou “traçando… N vértices”) e as instruções de cada ferramenta (fecha com Esc, clique fora ou no ⓘ de novo; a barra ✏️ tem o mesmo ⓘ). A barra em si não mostra texto de estado. É uma única linha do mapa, com vértices arrastáveis (A e B inclusive): alimenta o perfil das camadas (§11), o 📊 corte vertical e o 📅 Hovmöller do card INIT·BNDY·CNST·RESTRT (§11.2). Independe dos cards e nunca some

	popup
	Balão de informações sobre o ponto selecionado

	shape / pontos
	Mostra/oculta o shape ou lista de pontos carregada (sem descarregar)

	📷 PNG
	Exporta a vista atual como imagem (ver §12)


4. Painel direito: grupos e consultas
A ferramenta abre com os painéis da direita recolhidos, exceto o card “Carregar dados” — clique no título de qualquer card para expandir/recolher. Os cards que aparecem sob demanda (Legenda, Editar, INIT·BNDY·CNST·RESTRT, Comparar…) surgem já expandidos quando o recurso é carregado. Depois que os dados carregam (arquivo avulso ou lote 📁), os blocos se recolhem sozinhos ~1,5 s após a última carga — o mapa fica com o espaço todo; reabra o que precisar pelo título.
O painel lateral é organizado em 4 grupos (títulos em maiúsculas; cada card individual colapsa/expande com um clique no título):
· DADOS — Carregar dados (arquivos, instâncias, níveis eta 🏔/📈/🧱, remover/limpar).
· INSPEÇÃO — Consulta, Ponto selecionado e Legenda.
· EDIÇÃO — Editar/salvar malha e Máscara por shape/lista.
· ANÁLISE — Comparar (B−A) e Consistência topo × máscara.
O card Consulta reúne as três formas numa só (cada linha preenche as demais):
· PE + local: MYPE + i,j locais (aceita halo) → preenche global e lat/lon.
· Global: I,J globais → preenche MYPE/local e lat/lon.
· Lat/lon: encontra o ponto de grade mais próximo e corrige a lat/lon digitada.
O cartão Ponto selecionado consolida: MYPE, ipe/jpe, i,j locais, I,J globais, lat/lon, rlon/rlat e o valor da camada ativa. Clicar no mapa atualiza tudo.
4.0 Barra do painel: ▾ todos · ▸ todos · ⇅ ordem
No topo do painel direito: ▾ todos expande e ▸ todos recolhe todos os blocos visíveis. ⇅ ordem entra no modo de organização: cada bloco (cards, “Ponto selecionado” e os rótulos de grupo) pode ser arrastado pelo título ou movido com os botões ▲ ▼ que aparecem no cabeçalho; a ordem fica salva no navegador e volta ao padrão com ↺ padrão. Clique em ⇅ de novo para sair do modo.
4.1 Explicações dos cards (ⓘ)
O texto explicativo de cada card (o parágrafo “o que faz e como usar”) fica oculto por padrão para não poluir o painel. O ⓘ no cabeçalho do card mostra/oculta a explicação (sem recolher o card); o rodapé do painel tem ⓘ notas com as notas gerais sobre o mapa e a grade. O mesmo padrão vale para as barras 📐 e ✏️ (§2.1). Na Calculadora de malhas, o ⓘ traz também a lista de variáveis disponíveis (topo1, veg1, mask1, outro2 …, mais i/j/lat/lon) e a sintaxe/exemplos — o card mostra só a expressão, o nome de saída, a opção inteiro e o botão calcular. No Comparar (B − A), o status mostra só o nº de células diferentes e a faixa de Δ; o detalhe “A = …, B = …” fica no ⓘ (Comparação atual) e a lista das 30 maiores diferenças abre pelo botão ▾ lista (clique numa linha localiza a célula). No Consistência topo × máscara, o status traz só as contagens por categoria; o nome da instância verificada (e da máscara comparada) e a explicação das correções ficam no ⓘ (Verificação atual); a lista de células (até 20 por categoria) abre por ▾ lista. No Máscara por shape / lista, as duas explicações (aplicar máscara; gerar nova malha por referência, 🗂 por shape, Σ estatísticas) viraram uma só no ⓘ; os rótulos das opções ficaram curtos (“só polígonos com célula inteira”, “máscara/malha só nos filtrados”, “manter valores externos”, “aplicar num clone”, “nome do shape em cada registro”) com o detalhe no tooltip; botões “🧩 gerar malha” e “🗂 por shape”. No Editar / salvar malha, a explicação (☑ por malha, pintura, duplicar, destacar, trocar valor, salvar) está no ⓘ; o card mantém visível só “valores no ponto (I,J)”, os campos e os botões; a pintura chama-se “pintar ao clicar (malhas ☑)”. No Carregar dados, o ⓘ explica o menu 📂, o lote 📁, as instâncias acumuladas, PT, níveis eta (🏔/📈), 🧱 LMH/HTM e os ✕; as mensagens de status após carregar ficaram só com o fato (“CNST … reconhecido · níveis eta extraídos (LM=50, PT=2500 Pa)”), sem as instruções “escolha o campo…/reaplique…”, que agora estão no ⓘ. Na Consulta, o ⓘ explica as três formas de localizar (PE + i,j locais com halo, I,J globais, lat/lon → ponto H mais próximo) e que o ponto selecionado alimenta perfil, Skew-T, meteograma e edição; o painel Ponto selecionado também ganhou um ⓘ que explica cada linha (MYPE, ipe,jpe, i,j loc, I,J glob, lat/lon, rlon,rlat, valor da célula). A Legenda ganhou ⓘ explicando paleta/escala fixa/faixas, as opções da paleta do diff, isolinhas e bandas, o filtro de visualização e a origem dos nomes de classes; as notas sob a barra de cores ficaram só com os fatos (contagens, faixa de Δ, arquivo B). Na Calculadora, o status após calcular traz só o fato (“calc_1.dat criada (real*4, 5 ms, 1973–2066) · camada outro”); o que acontece com o resultado (instância nova, seletores, Comparar, salvar) está no ⓘ.
5. Carregar dados (card “Carregar dados”)
Os botões de carregamento ficam no menu 📂 Carregar ▾ (um arquivo por vez), que também traz o 📁 Diretório (lote) — ver §5.0. Ao lado do menu ficam o campo PT (Pa) e os botões 🏔 aplicar níveis e 📈 níveis.
No editor, a linha camada ◁ ▷▷ ▷ (ao lado do campo “camada”) seleciona a camada acima/abaixo (circular) ou varre todas do topo à superfície em loop (▷▷ vira ❚❚; velocidade ao lado), atualizando a faixa destacada e o Δeta do campo de edição.
5.0 Carregamento em lote (📁 Diretório)
1. No menu 📂, escolha 📁 Diretório (lote) e selecione a pasta com os arquivos (ex.: a pasta fix de uma rodada).
1. A caixa do lote lista os arquivos candidatos com o tipo reconhecido pelo nome (etain→ETAIN, *topo*→topografia, *veg*→vegetação, *solo*/*soil*→solo, deta*→níveis eta; o resto vem desmarcado como “ignorar”). Extensões claramente não-Fortran (imagens, docs, fontes, scripts) são filtradas de saída.
1. Ajuste como quiser: os checkboxes escolhem o que carregar e o seletor de tipo corrige a detecção (inclusive para “outro”). Vários topos/vegs/solos podem ser marcados (viram instâncias); ETAIN e níveis eta valem um por lote.
1. 📥 carregar selecionados executa tudo na ordem automática: ETAIN → topografia/vegetação/solo/outro → níveis eta (que já ajusta a topografia carregada, como no botão 🏔). O status resume cada item com ✓/✗.
	Botão (menu 📂)
	Arquivo
	Observações

	📄 ETAIN
	namelist com &MODEL_GRIDS
	Preenche os parâmetros da grade. Carregue antes das malhas (IM/JM precisam bater)

	⛰️ Topografia
	etatopo.dat (hgt+sm, 2× real*4)
	Cria as camadas topo e máscara; endianness auto-detectada

	🌿 Vegetação / 🟫 Solo
	int*4 (IM,JM)
	Camadas categóricas (classes SiB/FAO — nomes de referência)

	📍 Pontos / Shape
	.shp (+.dbf p/ rótulos), GeoJSON, CSV/lista lat,lon[,nome]
	Selecione .shp e .dbf juntos para os rótulos; shapefile projetado (.prj em metros) deve ser convertido para graus

	📦 Outro
	qualquer campo (IM,JM) Fortran unformatted
	Detecta sozinho endianness, tipo (real/int) e estrutura: 1 campo, 2 campos (hgt+sm) ou série de N registros (opcionalmente com registro de nome character*40, como o 🗂 grava) — séries ganham a barra de animação ⏵ sobre o mapa (§5.2)

	🏔 Níveis eta
	arquivo deta (binário deta+ldum, ex.: deta_50) ou lista texto de DETA/interfaces ETA
	Gera a topografia ajustada aos degraus eta (algoritmo do prep/initbc/interp.f, incluindo a etapa de sunken points: terra afundada é elevada, água isolada é elevada, e montanhas que bloqueiam todos os ventos de um ponto são aplainadas) como nova instância — a original fica intacta. Requer topografia carregada; o campo PT (Pa) ao lado define o topo do modelo (ex.: 2500 = 25 hPa). O LMH de cada célula (máscara da topografia, const.f) vai para a camada “outro”; o status reporta as contagens de cada correção


· Várias malhas por tipo: os botões de carga acumulam — cada arquivo vira uma instância distinta (topografias, vegetações, solos e “outros” podem coexistir). Com 2+ instâncias de um tipo, aparece um seletor “ ativa (N carregadas)” no card: a instância escolhida é a usada no mapa, na edição, na máscara, no diff e como referência (um * no nome indica edições não salvas).
· A linha ✕ topo / ✕ veg / … remove a instância ativa do tipo (as demais permanecem e a seguinte assume); ✕ shape remove todos os shapes; o traçado A→B/multi se remove pelo ✕ traçado da barra 📐 (as camadas ficam); 🗑 limpar tudo remove tudo — inclusive o traçado (pede um segundo clique se houver edições não salvas).
· Mensagens de erro do tipo marcador=… ≠ esperado … significam que IM/JM da grade não batem com o arquivo — confira o ETAIN.
5.1 Topografia ajustada aos níveis eta (🏔)
Reproduz o ajuste do prep do modelo (initbc/interp.f), que encaixa cada ponto da topografia no degrau (interface eta) mais próximo:
1. Carregue o ETAIN e a topografia de referência.
1. Confira o PT (Pa) (topo do modelo; padrão 2500 Pa = 25 hPa — arquivos deta_*_25mb).
1. Clique 🏔 Níveis eta e selecione o arquivo deta (binário do modelo, ex.: deta_50; também aceita lista texto de DETA ou de interfaces ETA 0…1).
1. A ferramenta aplica o encaixe e a etapa de sunken points (terra afundada sem vento em volta é elevada; água isolada é elevada; montanhas que bloqueiam todos os ventos de um ponto são aplainadas) e cria:
· a topografia ajustada como nova instância (<nome>_eta<LM>, exibida; a original fica intacta no seletor de instâncias);
· o LMH de cada célula (máscara da topografia do const.f = LHGT−1; mar = LM) como instância de “outro” (LMH_eta<LM>_<nome>).
1. O status reporta LM, PT, topo do modelo em metros, células alteradas e as contagens do sunken points (elevadas/aplainadas/restantes sem vento).
1. Os níveis ficam guardados: para ajustar outra topografia (ou outro PT), troque a instância ativa no seletor e clique “🏔 aplicar níveis” — sem recarregar o arquivo. É possível inclusive carregar os níveis antes da topografia.
1. “📈 níveis” abre o gráfico da discretização vertical: uma linha por interface na altura correspondente, rótulos com nº do nível, pressão (hPa) e altura (m) onde há espaço, barras com o Δeta de cada camada à direita, e leitura completa ao passar o cursor. Recursos do gráfico:
· Zoom: roda do mouse sobre o gráfico (centrado no cursor) ou botões +/−/⟲ — essencial para ver as camadas finas próximas à superfície; a grade de altura se adapta (km → m). Com zoom ativo, aparece uma barra de rolagem vertical à direita: arraste o cursor (ou clique na pista) para posicionar a visualização no trecho desejado da coluna.
· Tema claro: o gráfico usa fundo branco com linhas pretas (interfaces) e barras de Δeta em cinza — a camada selecionada fica em âmbar; o PNG sai no mesmo tema.
· 📷 PNG: salva o gráfico como imagem, com o título (arquivo/LM/PT) no cabeçalho.
· CSV: exporta a tabela completa dos níveis — por interface: l, eta, pressão (hPa) e altura (m); por camada: Δeta e espessura em metros.
· Editar camadas: clique numa camada (ou digite o nº) e informe o novo Δeta → “aplicar” ajusta a camada e renormaliza as demais proporcionalmente, de modo que Σ Δeta = 1 sempre.
· Mover uma interface: aproxime o cursor de uma linha preta (o cursor vira ↕) e arraste-a para cima/baixo — o Δeta é redistribuído entre as duas camadas vizinhas (a soma das duas não muda, então Σ = 1 é preservada exatamente). A interface fica limitada entre as vizinhas.
· Alterar o topo do modelo: o campo “topo (hPa)” muda o PT (ex.: 25 → 1 hPa) e todas as camadas são recalculadas proporcionalmente: as frações Δeta são mantidas sobre o novo intervalo de pressão [PT, 1013 hPa] (a espessura em pressão de cada camada escala pelo mesmo fator), pressões e alturas das interfaces são recalculadas e Σ Δeta = 1 é garantida. O campo PT (Pa) do card Carregar dados é sincronizado.
· ✂ dividir: inclui um novo nível dividindo a camada selecionada em duas metades (LM aumenta 1; Σ = 1 preservada automaticamente).
· ✕ remover: elimina a camada selecionada somando seu Δeta à vizinha (LM diminui 1; Σ = 1 preservada).
· ↶ / ↷ desfazer e refazer: os botões no cabeçalho (ou Ctrl+Z / Ctrl+Y com o gráfico aberto) desfazem e refazem as últimas ações do editor — alterar Δeta, mover interface (um passo por arrasto), dividir, remover e mudar o topo — até 100 passos, incluindo o PT associado a cada estado.
· 💾 deta: grava o conjunto editado como um novo arquivo deta no formato binário Fortran do modelo (deta real*4 + ldum int*4) — pronto para o prep. Um * no título indica edições ainda não salvas. Após editar, use “🏔 aplicar níveis” para regenerar a topografia ajustada com os níveis novos.
1. Para ver o efeito dos degraus: Comparar (B−A) entre ajustada e original, perfil A→B cruzando a cordilheira, ou o toggle valores no zoom alto.
1. Nível L e pressão no ponto: com a topografia ajustada ativa, o popup e o cartão “Ponto selecionado” mostram, além da elevação, o nível L da interface em que o ponto foi encaixado (o LHGT, já após o sunken points) e a pressão dessa superfície em hPa — o L exibido é o LMH (máscara da topografia do const.f = LHGT−1) — ex.: 1287 m · LMH=42 · 867.3 hPa. Terra ao nível do mar (abaixo de meia camada inferior) aparece como 0.004 m (terra ao nível do mar) — a sentinela do interp.f, distinta do oceano — e a célula (toggle valores) mostra 0.004 — a linha inferior da célula usa o rótulo explícito LMH<n>. Sobre o mar aparece LMH=LM · 1013.2 hPa (superfície). Água continental (rio/lago com o nível L ajustado) mostra a topografia associada ao degrau — não aparece mais como 0: o popup indica água · 449 m · LMH=42 · 960.2 hPa, a célula mostra os 449 m e, no corte vertical (§11), a coluna d’água desenha no degrau dela (a faixa azul marca a superfície da água). Mar de verdade segue mar · 0 m. Com o toggle valores ligado, cada célula mostra a mesma informação dentro do losango, em três linhas: pressão na metade superior, altitude no centro e nível L na metade inferior — tudo na mesma fonte e cor, com tamanho proporcional à célula e sempre contido nela.
5.2 Série multi-registro e animação (⏵)
Um arquivo com vários registros (IM,JM) — por exemplo, as 12 máscaras mensais de áreas alagadas geradas pelo 🗂 (§9.2) — pode ser carregado inteiro pelo botão 📦 Outro:
1. A ferramenta detecta a sequência de registros (com ou sem o registro de nome character*40 antes de cada campo) e carrega tudo como uma única instância de “outro” — o status informa SÉRIE com N registros.
1. Sobre o mapa aparece a barra da série: ⏵/⏸ anima em loop, o slider alterna manualmente o registro, o seletor define a velocidade (0,5 a 8 quadros por segundo) e o rótulo mostra nº/total · nome do registro.
1. As cores e a legenda são fixas para a série inteira (min/máx/classes calculados sobre todos os registros) — as diferenças entre meses aparecem como mudança de cor real, não como reescala.
1. O registro exibido vale para tudo: popup, readout, perfil A→B, CSV e 📷 PNG (o cabeçalho da imagem indica registro nº/total "nome" — para uma figura por mês, pare a animação no registro desejado e exporte).
1. Salvar (“outro” no card Editar/salvar) regrava a série completa no mesmo formato lido (nomes preservados); edições de célula valem para o registro exibido.
1. Exportar a animação: os botões da barra baixam a série inteira como vídeo, na velocidade do seletor e com o mesmo conteúdo do 📷 PNG (cabeçalho da grade com o nº/nome do registro, camada, costa, shapes e anotações — na resolução da tela):
· 🎬 WebM — vídeo comprimido (VP9/VP8), ideal para apresentações; a gravação é em tempo real (12 registros a 1 q/s ≈ 12 s gravando; o status acompanha).
· 🎞 GIF — GIF animado em loop infinito, roda em qualquer lugar (slides, e-mail, wiki); gerado internamente (sem bibliotecas), até 256 cores por quadro (quantização automática) — arquivos maiores que o WebM.
1. Comparar dois registros da série (ex.: janeiro × julho): no card Comparar (B−A), os seletores A/B listam cada registro como outroN#k — reg k/N "nome" — escolha dois e ▶ comparar selecionadas (§10).
6. Legenda e paletas
O card Legenda acompanha a camada ativa. A barra de cores (gradiente com mín/meio/máx, ou a lista de classes) é também mostrada sobre o mapa, no canto inferior esquerdo, logo acima da leitura do cursor — espelho da Legenda, some com a camada e entra no 📷 PNG e nos vídeos. Com cores por faixa a barra do mapa é segmentada (uma cor por faixa, mín/meio/máx), e listas com muitas classes saem em duas colunas.
Isolinhas e bandas (topografia e “outro” contínuo): a linha isolinhas do card liga os contornos sobre o mapa (intervalo na unidade do campo — ex.: 200 m — ou vazio para automático com ~8 níveis “redondos”), com rótulos opcionais nos próprios contornos; o checkbox bandas quantiza as cores do campo nos mesmos níveis (filled contour). Os contornos acompanham zoom/pan e saem no 📷 PNG.
Para a camada Outro contínua há controles extras: paleta (15 opções: Viridis, Inferno, Plasma, Magma, Cividis, Turbo, Jet, Cinza, Azul–Branco–Vermelho, Spectral, Vermelho–Amarelo–Azul, Coolwarm, Seismic, Terrain, Oceano — mais as escalas de Topografia/Vegetação/Solo), inverter, escala fixa (min/max manuais), cores por faixa (discretização em N faixas) e ↺ padrão para restaurar.
6.1 Filtrar a visualização da camada ativa
Na Legenda, a linha “filtrar visualização” mostra só as células que casam com o filtro — as demais ficam escuras (o resto da ferramenta não muda: perfil, CSV e edição continuam vendo tudo; o filtro entra no PNG):
· Vegetação / solo / outro (inteiro): escolha uma classe no seletor (com o nome SiB/FAO quando houver). Máscara: continente ou água.
· Topografia / outro (contínuo): digite mín e/ou máx (vazio = sem limite; os placeholders mostram a faixa real do campo). Ex.: só o terreno entre 800 e 1500 m.
· O contador informa quantas células passam no filtro. Trocar de camada desliga o filtro automaticamente (para não ficar um filtro “fantasma” de outra camada).
7. Editar / salvar malha
☑ por malha (2026-07-18): cada campo do editor (elev, másc, veg, solo, outro) tem um checkbox que marca se aquela malha será alterada pelo Aplicar e pela pintura (fixar valores). Desmarque o que deve ficar intacto — ex.: para trocar só o tipo de vegetação, deixe marcado apenas veg cl (elevação, máscara e solo não são tocados, mesmo com valores nos campos). O campo desmarcado fica esmaecido/desabilitado.
⧉ duplicar malha: duplica a malha da camada ativa como nova instância — a cópia vira a ativa e a original permanece nos seletores de instância, no Comparar e na calculadora. É o caminho para “editar e comparar com a original” sem salvar/recarregar: ative a camada (ex.: vegetação), clique ⧉, aplique as edições (ex.: trocar classe 1 → 6) e compare veg1 × veg2 no card Comparar. Séries multi-registro são duplicadas com todos os registros.
Aparece quando há malha carregada e um ponto selecionado.
· Edição por ponto: os campos mostram os valores de todas as malhas no ponto (elev, másc 0/1, veg, solo, outro); altere e clique Aplicar (ou Enter).
· Pintura: marque “fixar valores — pintar…” e cada clique no mapa aplica os valores fixados a todas as malhas.
· 🎨 destacar valor (2026-07-13): pinta no mapa, com uma cor à sua escolha, todas as células da camada ativa cujo valor é igual ao digitado — o contador ao lado mostra quantas células casam. É a forma de enxergar onde você pintou um valor-marcador: ex., pinte células da máscara com −2, digite −2 no destaque e elas aparecem na cor escolhida (ao ligar com o campo vazio, o valor é herdado do campo de edição da camada ativa). Campos reais casam o valor exato (precisão float32); inteiros arredondam. O destaque é só visual (não altera o dado, não sai no arquivo salvo) — mas sai no 📷 PNG/vídeo, pois é parte do mapa. A cor fica salva nas preferências.
· Máscara aceita valor-marcador: a edição/pintura da máscara agora grava o valor como digitado (antes forçava 0/1). Um valor fora de 0/1 (ex.: −2) funciona como marcador temporário: o popup mostra −2 (marcador ≠0/1), o status avisa ⚠, e o mapa continua colorindo pela regra >0,5 (use o 🎨 destaque para vê-los). Antes de salvar para o modelo, converta os marcadores de volta (ex.: “trocar valor em máscara: de −2 por 0”) — o modelo espera estritamente 0/1.
· Trocar valor: substitui todas as ocorrências de um valor na camada ativa (campos reais aceitam tolerância ±; inteiros casam exato).
· Salvar: escolha o nome em “salvar como” e use 💾 topografia / vegetação / solo / outro. O arquivo sai no mesmo formato Fortran lido (a máscara é gravada junto com a topografia, como o modelo espera; endianness preservada).
· ↶ desfazer (ou Ctrl+Z): desfaz a última modificação — vale para edição de ponto, pintura, trocar-valor e aplicação de máscara por shape (até 2000 passos).
8. Shape / pontos no mapa
· Vários shapes ao mesmo tempo: o botão 📍 Pontos / Shape acumula — cada arquivo carregado vira um shape na lista, com uma cor própria (paleta automática) e todos são desenhados juntos. O seletor “shape ativo” no card “Máscara por shape / lista” define qual deles é usado nas operações de máscara e geração de malha; ✕ ativo remove só o shape selecionado (✕ shape no card Carregar dados remove todos).
· Cor do shape: seletor de cor no topo do card — muda ao vivo as linhas, preenchimento, pontos e rótulos do shape ativo.
· Ligar/desligar: botão shape/pontos na barra do mapa.
· Plotar só polígonos relevantes: o checkbox “plotar só polígonos com ≥ 1 célula inteira da grade dentro” oculta polígonos pequenos demais para conter uma célula inteira na resolução atual (útil para hidrografia densa). O status informa quantos passaram no filtro. O filtro é recalculado automaticamente se a grade mudar.
· Arquivos muito densos (dezenas de milhares de polígonos) são desenhados com nível de detalhe automático — polígonos menores que ~3 px viram pontinhos (“poeira”) e o detalhe completo aparece ao aproximar.
· Rótulos sem sobreposição: rótulos de pontos que ficariam uns sobre os outros são omitidos automaticamente (anti-colisão) — aproxime o zoom para vê-los todos.
9. Máscara por shape / lista (alterar malhas ou gerar malha nova)
9.1 Alterar as malhas carregadas
1. Confira o shape ativo no seletor do topo do card (com vários shapes carregados, é ele que define “dentro”).
1. Marque as malhas a alterar (checkbox por malha: topo, máscara 0/1, vegetação, solo, outro) e informe o valor dentro de cada uma (e fora, se aplicável).
1. manter valores externos (ligado por padrão): altera apenas dentro do shape/pontos, preservando o resto da malha. Desmarcando, o valor fora preenche todo o restante do domínio.
1. aplicar em um clone da malha: quando marcado, a(s) malha(s) selecionada(s) são duplicadas antes da aplicação — a mudança vai para o clone (que vira a instância ativa, nome <original>_clone) e o template original fica intacto no seletor de instâncias, pronto para definir a próxima máscara.
1. “aplicar máscara / gerar malha usando SÓ os polígonos filtrados”: quando marcado, a operação ignora polígonos sem célula inteira dentro (mesmo critério do filtro de plotagem).
1. Clique Aplicar às selecionadas. O conjunto de células internas é calculado uma única vez e aplicado a todas as malhas marcadas. Com lista de pontos (sem polígono), cada ponto marca a célula mais próxima.
1. Confira o resultado no mapa; ↶ desfazer (no próprio card ou no card Editar, ou Ctrl+Z) reverte a aplicação inteira de uma vez.
1. Grave com os botões 💾 do card Editar / salvar malha (salvam a instância ativa).
9.2 Gerar uma NOVA malha a partir de uma referência
Uso típico: criar uma máscara nova a partir da máscara oceano/continente + um shape de bacia, sem tocar nas malhas carregadas.
1. Escolha a referência (ex.: oceano/cont) e o valor dentro do shape.
1. Dê um nome em “salvar como” (vazio = nova_<arquivo da referência>).
1. 🧩 gerar e salvar nova malha: usa o shape ativo. Fora do shape a referência é mantida intacta; dentro entra o valor. O arquivo é baixado como campo único (IM,JM): referência topografia → grava só a elevação; referência máscara → grava só a SM alterada; veg/solo → int*4; “outro” de 2 campos → só o campo ativo. A malha de referência não muda, e além do download a malha gerada é adicionada automaticamente como uma nova instância da camada “outro” e exibida no mapa para verificação imediata (a referência continua disponível no seletor de instâncias).
1. 🗂 1 malha por shape (arquivo único): gera uma malha para cada shape carregado (na ordem de carregamento) e grava todas num único arquivo Fortran multi-registro — 1 registro (campo único IM×JM) por shape, mesma referência e mesmo valor “dentro” para todos. Com “identificar cada registro com o nome do shape” marcado (padrão), cada malha é precedida de um registro character*40 com o nome do arquivo do shape — leitura em Fortran:
· character*40 nome
real*4 campo(IM,JM)
do k = 1, N
  read(u) nome
  read(u) campo
enddo
· Desmarcando, o arquivo sai só com os campos em sequência. Além do download, cada malha gerada entra como uma instância da camada “outro” (nomes 1_<shape>, 2_<shape>, …) — a primeira é exibida no mapa e as demais ficam no seletor de instâncias para verificação, sem alterar a referência. Uso típico: sazonalidade de áreas alagadas — carregue 12 shapes mensais da área inundada, referência = máscara oceano/continente, e o arquivo sai com 12 máscaras mensais identificadas. O status lista quantas células cada shape marcou. O checkbox “usar SÓ os polígonos filtrados” vale para todos os shapes.
Σ estatísticas (mesmo card): calcula, para as células dentro do shape ativo, o nº de células e a área física (km², exata por cos da latitude rotacionada), mín/máx/média da topografia (todas as células e só terra), o percentual de água, a distribuição de classes de vegetação/solo (top 8 com %) e mín/máx/ média (ou classes) do campo “outro”. Respeita o filtro de polígonos, se marcado.
10. Comparar dois arquivos (card “Comparar (B − A)”)
1. Duas malhas já carregadas/geradas (forma mais rápida): escolha A e B nos seletores — as opções usam a nomenclatura da calculadora (topo1, mask1, veg1, outro2… com o arquivo de cada uma) e incluem instâncias geradas (ajustadas, LMH, resultados da calculadora…). Se uma instância de “outro” for uma série, cada registro vira uma opção própria (outro1#3 — reg 3/12 "mar") — dá para comparar dois registros da mesma série (ex.: sazonalidade jan × jul) ou registros de séries diferentes. ▶ comparar selecionadas exige tipos compatíveis (contínua×contínua ou classes×classes).
1. Ou compare com arquivo: escolha a camada A (malha carregada) — ou carregue um 📂 arquivo A externo (usado no lugar da camada; ✕ A desfaz) — e então carregue o arquivo B (mesmo formato e mesma grade).
1. A camada diff entra no mapa:
· Campos contínuos (topo, máscara, outro-real): B−A em paleta divergente — azul = B menor, vermelho = B maior, cinza-escuro = igual; escala simétrica.
· Campos de classes e máscara (máscara, veg, solo, outro-int): a diferença numérica não faz sentido, então o diff vira uma máscara de alterações 0/1 — células sem alteração (0) em cinza-escuro e alteradas (1) em âmbar; o popup mostra o detalhe (1 · alterado (3 → 5)) e a célula (toggle valores) mostra 0/1.
1. A legenda traz o total de células diferentes e as estatísticas (Δ min/máx/média).
1. O card lista as 30 maiores diferenças — clique em uma linha para localizar a célula no mapa — e o botão ⇩ CSV das alteradas exporta todas (I,J,lat,lon,A,B,diff). O botão 💾 máscara 0/1 salva a máscara de alterações (0 = sem alteração, 1 = alterado; int*4 Fortran) e a adiciona como instância de “outro” — dá para usá-la na máscara por shape, na calculadora ou num novo diff. Funciona para qualquer diff (contínuo ou de classes).
1. O diff usa uma cópia de A: editar ou remover a camada depois não invalida a comparação. ✕ diff remove a camada.
1. Paleta do diff (na Legenda, com diff contínuo ativo): escolha a paleta única (o zero fica no centro, escala simétrica ±M; “Padrão” é o azul–escuro–vermelho de sempre) com opção de inverter; ou marque paletas distintas − / + e escolha uma paleta para Δ negativo e outra para Δ positivo (a intensidade cresce a partir do zero em cada lado). A faixa neutra pinta com uma cor única (seletor de cor) todas as diferenças com |Δ| até o limiar digitado — útil para destacar só o que passa de um valor. O seletor mostrar plota só as diferenças positivas ou só as negativas (as do outro sinal ficam cinza-escuro, como as células sem diferença; a legenda avisa o filtro ativo). Células sem diferença continuam cinza-escuro. Paletas e faixa ficam salvas nas preferências (§12.1); o filtro de sinal é da sessão.
10.0 Calculadora de malhas (card próprio)
Gera uma nova malha avaliando uma expressão em cada célula da grade (vira instância de “outro”, exibida no mapa e salvável pelo card Editar/salvar):
1. As variáveis são as malhas carregadas, numeradas por instância — topo1, mask1, veg1, solo1, outro1, topo2… (a lista aparece no card, com o arquivo de cada uma) — mais i, j (índices de grade) e lat, lon.
1. Operadores: + − * / %; comparações == != > < >= <= valem 0/1; lógicos && || !; condicional c ? a : b; funções abs sqrt round floor ceil exp log    log10 min max pow mod sin cos tan.
1. Exemplos: topo2-topo1 (diferença como campo), veg1==12?1:0 (máscara da classe 12), (mask1==0)*topo1 (topografia só na terra), lat<-20&&topo1>1000?1:0.
1. Marque **inteiro (int*4)** para arredondar o resultado (classes/máscaras); células não-finitas (ex.: divisão por zero) viram 0 e são contadas no status.
10.1 Consistência topo × máscara (card próprio)
Verifica se a topografia ativa e sua máscara oceano/continente estão coerentes — útil, por exemplo, após o ajuste aos níveis eta (§5.1):
1. (Opcional) escolha outra instância de topografia em “comparar máscara com” — ex.: original × ajustada — para conferir se a máscara mudou entre elas (no ajuste da plataforma ela nunca muda; qualquer diferença veio de edição ou de outro arquivo).
1. Clique 🔎 verificar. A ferramenta varre a malha e reporta:
· terra h ≤ 0 (âmbar) — continente ao nível do mar ou abaixo (o prep do modelo usa a sentinela 0,004 m para evitá-lo);
· água h > 0 (vermelho) — água elevada, ex.: criada pela etapa sunken points;
· água isolada (azul) — célula de água sem nenhum vizinho H de água (mesma vizinhança diagonal da grade E usada pelo interp.f);
· terra isolada (rosa) — célula de terra cercada de água;
· máscara difere (branco) — células cuja máscara difere da instância escolhida.
1. As células achadas são marcadas no mapa (pontos coloridos; teto de 15 mil) e listadas por categoria — clique numa linha para localizar. ✕ marcas limpa.
1. Correções em um clique (aparecem quando aplicáveis): água elevada → terra, água isolada → terra (sm=0; altitude ≤ 0 recebe 0,004 m) e terra h≤0 → 0,004 m. Com “aplicar em um clone” marcado (padrão), a correção cria uma nova instância e a original fica intacta; a varredura roda de novo automaticamente. Ctrl+Z desfaz; salve o resultado pelo card Editar / salvar malha.
11. Perfil A→B
1. Abra 📐 traçados na barra do mapa e trace a linha: A→B (clique A e B) ou multi (vários vértices; duplo-clique encerra). Com camadas carregadas o perfil abre sozinho ao fechar a linha; arraste qualquer vértice (A e B inclusive) e o perfil aberto acompanha ao vivo. A mesma linha vale para o corte vertical e o Hovmöller do card INIT·BNDY·CNST·RESTRT.
1. O modal mostra um gráfico por malha carregada (elevação, máscara, veg, solo, outro, diff) ao longo da linha (reta A→B ou polilinha), com distância em km.
1. Controles: eixo (i,j/PE ⇄ lat/lon), zoom (roda do mouse ou botões), hover com leitura de todos os campos, CSV exporta as 220 amostras. A linha ponto ◁ ▷▷ ▷ percorre as amostras da linha (anterior/próxima, circular; ▷▷ anima de A a B em loop, velocidade ao lado) com a mesma leitura do hover e o alvo no mapa sobre o ponto correspondente.
1. Corte vertical com os níveis eta: com topografia carregada e níveis eta (🏔) na memória, o primeiro gráfico do modal (mais alto que os demais) vira o corte A→B: as interfaces eta aparecem como linhas horizontais nas alturas da atmosfera padrão (nº da interface à esquerda, pressão em hPa à direita) e o terreno em degraus por célula amostrada (mar em azul na base). O teto do gráfico se ajusta ao terreno mais alto da janela (+2 camadas de folga) e acompanha o zoom horizontal. Com a topografia ajustada ativa, o hover mostra também o LMH e a pressão da superfície do ponto, e o CSV ganha as colunas LMH/p_hPa — é a forma direta de ver onde a cordilheira corta cada camada.
11.1 LMH e HTM por nível (🧱)
Com uma topografia ajustada ativa, o card Carregar dados mostra a linha 🧱:
· 🧱 LMH — gera a malha LMH (nº de camadas atmosféricas por célula = LHGT−1, exatamente como o const.f; mar = LM) como instância de “outro” (int*4).
· 🧱 HTM do nível — digite a camada L e gere a máscara HTM desse nível (1 = atmosfera, 0 = subterrâneo; const.f: HTM(l)=1 ⟺ l ≤ LMH). O status informa a pressão média da camada e quantas células estão no subterrâneo.
· 🧱 série HTM — gera um registro por nível de uma faixa (digite L1-L2 no campo, ou deixe vazio para ir da primeira camada cortada pelo terreno até LM) como série animável (barra ⏵ sobre o mapa — percorra a coluna vertical vendo a montanha “crescer” nível a nível). Salvar grava o arquivo Fortran multi-registro com os nomes (HTM L=n ~p hPa). Faixas muito longas são limitadas pela memória (o status indica o teto para a grade atual).
nível ◁ ▷▷ ▷ (linha 🧱 do card Carregar): percorre as camadas cortadas pelo terreno (da primeira cortada até LM, circular) gerando a máscara HTM da camada numa única instância viva de “outro” (HTM_L<n>_…, atualizada no lugar — não acumula instâncias como o 🧱 HTM do nível); ▷▷ anima as camadas em loop (velocidade ao lado). Para gravar um arquivo com todas as camadas, use 🧱 série HTM.
11.2 INIT · BNDY · CNST · RESTRT (binários do initbc e do etafcst)
A ferramenta lê os três arquivos finais do pré-processamento que o modelo consome — INIT.file (condição inicial), BNDY.file.* (condições de contorno) e CNST.file (constantes) — e também o RESTRT#######.t00s (arquivo de reinício gravado pelo quilt do etafcst durante a rodada). A leitura é feita por fatias — arquivos de centenas de MB ou GB abrem sem pesar na memória do navegador.
11.2.1 Carregar e validar
1. Carregue antes o ETAIN do domínio (IM/JM precisam bater com o arquivo).
1. Menu 📂 Carregar → 🌀 INIT, 🔄 BNDY, 🧊 CNST ou 💾 RESTRT (ou pelo lote 📁 — os nomes INIT.file/BNDY.file.*/CNST.file/RESTRT* são reconhecidos automaticamente).
1. O card INIT · BNDY · CNST · RESTRT (grupo Análise) aparece com a linha de informações:
· INIT — LM e NSOIL (deduzidos dos tamanhos de registro), data/hora, nº de registros;
· BNDY — LB (= 2·IM+JM−3, conferido com a grade), LM, tempos de contorno e Δt;
· CNST — LM, NSOIL, DT, PT, e a grade gravada no arquivo (TLM0D/TPH0D/DLMD/DPHD) comparada com os parâmetros da tela (⚠ se divergirem);
· RESTRT — LM e NSOIL (deduzidos), data/hora inicial, NTSD, hora de previsão (IHOUR), rótulo do arquivo, nº de registros e a grade gravada (TPH0D/TLM0D, conferida com a tela). Se o arquivo estiver truncado (quilt interrompido), a linha mostra quantos registros existem, o % do layout completo e em qual campo o arquivo parou.
· A estrutura inteira é validada registro a registro; se IM·JM (ou LB) não bater com a grade, a mensagem diz exatamente o que carregar.
1. O CNST alimenta os níveis eta automaticamente: ao carregar o CNST.file, a distribuição DETA gravada nele (e o PT do modelo) é extraída e os botões 📈 níveis (representação + edição da distribuição, §5.1) e 🏔 aplicar níveis (ajuste da topografia ativa) aparecem — sem precisar de um arquivo deta avulso. Um deta carregado pelo usuário tem prioridade (o CNST não o substitui). Editar a distribuição no 📈 não altera o CNST.file: salve o deta editado (💾 no editor) e rode o initbc novamente para regenerar INIT/BNDY/CNST com a nova distribuição.
11.2.2 Plotar campos (🖼)
Escolha arquivo → campo → vertical (e, no BNDY, tempo e valor/tendência) e clique 🖼 plotar — o campo vira a camada “outro” e herda tudo: paletas, escala fixa, isolinhas, perfil A→B, CSV e PNG. Trocar campo/nível/tempo re-plota na hora.
O grupo vertical dos campos 3D tem dois modos (INIT/RESTRT): nível L do modelo, ou pressão — o campo é interpolado numa superfície isobárica (hPa; ex.: T em 500 hPa, Q em 850 hPa): interpolação linear em ln p entre os níveis médios, com a pressão real de cada ponto (p = PT + η·PD; requer CNST ou níveis eta). Pontos abaixo do solo/acima do topo ficam sem valor (a serra “fura” o 925 hPa, como deve); o status informa quantos pontos entraram. O hover/célula mostram “isobárica · p hPa”; a 🎞 série temporal também aceita o modo pressão (re-interpola cada tempo com o PD daquele tempo).
· Unidades de exibição: PD/PDB/PDOMG/PSLP/PSHLTR em hPa e Q/QB/QS/QZ0/Q10/QSHLTR/ Q100 em g/kg (o arquivo continua em Pa e kg/kg); tooltip com 6 dígitos significativos.
· Nível em hPa e km: para campos 3D, o rótulo ao lado do “nível L” (e o nome da camada plotada e o status) mostra η, a pressão nominal (≈ hPa) e a altitude (≈ km) do nível médio L — pressão da coluna padrão de 1013,25 hPa ao nível do mar (p = PT + η·(1013,25 − PT)) e altitude na atmosfera padrão do modelo (econstants.h, a mesma do interp.f e do editor de níveis). Requer o CNST carregado (η e PT vêm dele) ou um arquivo de níveis eta + campo PT. É um valor nominal de referência — a pressão real do ponto (p = PT + η·PD) aparece no 📈 perfil vertical. Camadas de solo ficam como “camadas de solo”.
· hPa/km no hover e na célula: com um campo 3D plotado, o hover/Consulta mostra valor · L<n> · <p> hPa · <z> km e o rótulo da célula (zoom alto, “valores nas células”) usa o layout de 3 linhas (pressão ↑ · valor · nível ↓, como na topografia ajustada). Quando o arquivo tem PD (INIT/RESTRT), a pressão é a real do ponto (p = PT + η·PD(i,j), PD cacheado ao plotar — 1 leitura de IM·JM·4 bytes); sem PD (CNST/BNDY), a nominal, marcada com ≈.
· BNDY é desenhado como a fila única da fronteira (LB pontos). A “espessura visual” replica o ponto mais próximo para dentro apenas para enxergar o anel em zoom baixo — não existe no arquivo (o status avisa quando está ativa).
· U/V (e os campos “de vento” do CNST) vivem em pontos V da grade E — na plotagem ficam meia célula deslocados.
11.2.3 Checagem de valores não físicos (🔎)
🔎 valores não físicos varre NaN/Inf e faixas físicas por variável (ex.: T 140–340 K, Q 0–40 g/kg, |U|,|V| ≤ 150 m/s, PD 20–1080 hPa, umidade do solo 0–1, máscaras 0/1; tendências do BNDY até a faixa inteira por hora). Escopo: campo selecionado (todos os níveis/tempos) ou arquivo inteiro. O relatório lista, por campo: mín/máx, nº de valores, NaN/Inf e fora da faixa — com até 6 ofensores clicáveis (I,J[,L][,t]) que localizam a célula no mapa. Campos sem faixa definida (coeficientes do CNST) são checados só contra NaN/Inf.
11.2.4 Corte vertical (📊) e perfil vertical (📈)
Para campos com dimensão vertical (T/Q/U/V do INIT, TB/QB/… do BNDY, HTM/VTM do CNST, T/Q/U/V/Q2/CWM/TTND/TRAIN/TCUCN/OMGALF/RSWTT/RLWTT do RESTRT e os de solo):
· 📊 corte vertical — INIT/CNST/RESTRT: seção distância × nível ao longo da linha traçada no mapa; BNDY: a orla desenrolada (k = 1..LB × nível) com separadores sul → norte → oeste → leste. Com CNST/níveis eta carregados, o eixo Y mostra, além do L, a pressão (hPa) e a altitude (km) nominais de cada nível (coluna padrão de 1013,25 hPa, atmosfera padrão do modelo) — o hover repete η · ≈hPa · ≈km do nível sob o mouse. O subterrâneo (camadas abaixo do LMH/LMV do CNST, ou da topografia ajustada 🏔) aparece em cinza e fica fora da escala de cores. O seletor de eixo Y da janela (INIT/CNST/RESTRT com níveis η e PD) troca o eixo para p (hPa), log p ou altitude (km): cada amostra da linha é desenhada com o seu p real (PT + η·PD·RES) ou a sua z hipsométrica (T e Q do arquivo; sem eles, atmosfera padrão) — o terreno aparece como a silhueta do subterrâneo mascarado. Na animação temporal, cada tempo usa o seu próprio PD. Hover mostra p e z reais; zoom/pan/duplo-clique funcionam em qualquer eixo. Sem η/PD (BNDY, solo), o seletor não aparece.
· 📈 perfil vertical — sondagem no ponto selecionado (clique ou Consulta); no BNDY salta para o ponto de fronteira mais próximo (o k é informado). Eixo direito com η (do CNST) e, quando há PD disponível, a pressão real p(L) = PT + η·PD — o PD vem do próprio arquivo (INIT ou RESTRT; no BNDY, do PDB), com o INIT como reserva. Com a janela aberta, clicar em outro ponto do mapa atualiza o perfil automaticamente. Com 2+ RESTRT, a janela ganha tempo ◁ ▷▷ ▷ (+ velocidade): cada passo re-sonda o perfil no tempo vizinho (leitura preguiçosa com cache por tempo; tempos truncados são pulados; o título mostra o +Nh) e ▷▷ anima em loop — com 🔗, mapa, vento, corte e diagnósticos acompanham, e vice-versa.
· Eixo Y (seletor na janela, quando há p disponível): nível L (padrão), p (hPa) linear, log p ou altitude (km). p e z são os reais do ponto: p = PT + η·PD·RES e z hipsométrica com T e Q do arquivo (sem T/Q, ou no BNDY, z da atmosfera padrão — a legenda avisa “z ≈ atmosfera padrão”). O subterrâneo continua sombreado/tracejado, o hover mostra L · η · p · z · valor e o CSV ganha a coluna z_m. Zoom/pan/duplo-clique funcionam em qualquer eixo.
· 🕒 todos os tempos (RESTRT, 2+ carregados): o perfil vira um diagrama tempo × altura no ponto — eixo X = tempos (+Nh e data/hora), eixo Y = o mesmo seletor (nível/p/log p/altitude; cada coluna usa o p/z real do seu tempo), cor = valor (escala fixa em todos os tempos, subterrâneo mascarado em cinza). Linha tracejada = tempo ativo; clique numa coluna para ir ao tempo (🔗 sincroniza mapa, vento, corte e diagnósticos; o 🔗 vindo de fora também move o cursor). Os controles tempo ◁ ▷▷ ▷ somem nesse modo — todos os tempos já estão na tela. Clicar em outro ponto do mapa refaz o diagrama; o CSV sai em formato longo (tempo_h, L, eta, p_hPa, z_m, valor). Clique de novo em 🕒 para voltar ao perfil de um tempo. Tempos truncados sem todos os níveis do campo são pulados.
Ambos abrem em janela flutuante: o mapa continua interativo por baixo; arraste a janela pelo cabeçalho e redimensione pelo canto (o gráfico se adapta). Zoom: roda do mouse (centrado no cursor), arraste dentro do gráfico = pan, duplo-clique = enquadrar tudo. Hover mostra (I,J), lat/lon, distância ou k, nível, η/p e o valor. CSV exporta a matriz da seção (amostras × níveis) ou a coluna do perfil (L, η, p, valor); 📷 PNG salva o gráfico.
11.2.5 A linha do corte é o traçado 📐 do mapa (A→B ou multi, vértices arrastáveis)
Desde 2026-09-07c a linha não pertence ao card: é o traçado da barra 📐 (§2.1), o mesmo do perfil das camadas e do Hovmöller.
1. 📐 → A→B (dois cliques) ou 📐 → multi (clique cada vértice A, V2, V3, …, B; duplo-clique, o botão de novo ou Esc encerra).
1. 📊 corte vertical segue o traçado inteiro (amostras proporcionais ao comprimento de cada segmento; os vértices intermediários aparecem como linhas tracejadas âmbar no gráfico).
1. Arraste qualquer vértice no mapa: com a janela do corte aberta, ela atualiza dinamicamente durante o arrasto (só os segmentos vizinhos são relidos) e faz o recálculo completo ao soltar o mouse; o perfil das camadas, se aberto, acompanha também. O zoom do gráfico é preservado. Ao passar o mouse sobre o corte (e também sobre o Hovmöller e o perfil das camadas), um alvo aparece no mapa sobre o ponto correspondente do traçado, com a distância e o (I,J) — some ao sair do gráfico ou fechar a janela.
1. ✕ traçado (barra 📐) remove a linha. Sem traçado, o botão 📊 corte vertical fica desabilitado com o motivo no tooltip (o mesmo vale para 📈 perfil, 🌡 Skew-T e 📉 meteograma sem ponto selecionado, e para 📅 Hovmöller sem linha) — nada é escondido por falta de pré-requisito.
11.2.5b Vento em vetores e streamlines (🌬)
Para arquivos com vento (INIT e RESTRT), o grupo vento plota o overlay sobre o mapa — em cima de qualquer camada. A fonte é escolhida no primeiro seletor: nível L (3D) — U/V no nível escolhido no campo “nível L”; pressão (hPa) — U/V interpolados numa superfície de pressão (campo numérico ao lado, ex.: 500, 850, 250): interpolação linear em ln p entre os níveis médios do modelo, com a pressão real de cada ponto (p = PT + η·PD) — requer o CNST (ou níveis eta + PT); pontos onde a superfície fica abaixo do solo (ex.: 850 hPa sobre a serra) ou acima do topo ficam sem vento, e o status informa quantos pontos entraram; 10 m — U10/V10; 100 m — U100/V100 (diagnósticos do RESTRT; as opções aparecem quando o arquivo tem o par). Todos os modos valem para qualquer fonte:
· vetores — setas nos pontos da grade (decimadas para ~30 px de espaçamento na tela; densidade denso/médio/esparso), comprimento ∝ |V| e cor pela velocidade na paleta ativa — a densidade agora é um slider (← esparso · denso →, com redesenho ao vivo durante o arrasto);
· barbs (kt) — convenção meteorológica em nós: meia-pena = 5 kt, pena = 10 kt, bandeirola = 50 kt (arredondado aos 5 kt), círculo = calmaria (<2,5 kt); a haste aponta de onde o vento vem e as penas são espelhadas no hemisfério sul (WMO — decididas pela latitude geográfica de cada ponto); espaçamento maior que o dos vetores, mesma cor por velocidade;
· streamlines — linhas de corrente integradas no campo (RK2 no espaço da grade, para frente e para trás, com setas de direção); a direção geográfica é exata: sai do mapeamento da grade rotacionada, sem aproximações de rotação de vento;
· vetores + linhas (padrão) e barbs + linhas — símbolos + streamlines.
O overlay acompanha zoom e pan (redesenho adaptativo — mais perto, mais setas por km), entra no PNG exportado, mascara o subterrâneo (LMV do CNST) e ignora NaN. O status informa |V|máx e o nível (com ≈hPa/≈km). ✕ vento remove; trocar o nível L e clicar 🌬 de novo replota.
O campo “nível L” fica sempre visível quando o arquivo tem qualquer variável 3D — mesmo com um campo 2D selecionado (ex.: PSLP), o nível continua editável e é ele que define onde o 🌬 vento é plotado (o rótulo passa a indicar “vale p/ o vento e os campos 3D”, com η/hPa/km). Numa composição campo + vento (ex.: T com barbs por cima), trocar o “nível L” move os dois juntos: o campo re-plota e o vento é relido no novo nível (camadas de solo não comandam o vento). Na direção contrária, a animação ⏵ níveis do vento re-plota o campo 3D composto a cada nível — a composição inteira sobe/desce pela atmosfera.
▷▷ da linha nível anima o vento varrendo os níveis (topo → superfície, em loop; velocidade lento/médio/rápido): cada nível é lido do arquivo sob demanda e fica num cache (~250 MB, LRU) — a segunda volta é instantânea. O campo “nível L” e o rótulo η/hPa/km acompanham; a escala de cor usa o |V|máx corrente entre os níveis/tempos já vistos (estável após a primeira volta). Clique de novo para pausar.
⏵ tempos (aparece com 2+ RESTRT carregados, §11.2.5c) anima o vento no tempo, percorrendo os RESTRT no nível L fixo — mesmo cache preguiçoso, agora com chave tempo × nível (as duas animações compartilham o que já foi lido). O seletor “tempos (RESTRT)” mostra o tempo em exibição (sem trocar o arquivo ativo do card); tempos truncados sem o nível são pulados. As duas animações são mutuamente exclusivas — iniciar uma pausa a outra.
Nas fontes pressão / 10 m / 100 m não há dimensão de níveis: o ⏵ níveis some e o “nível L” não comanda o vento — mas a animação/​export em tempos (2+ RESTRT) funciona normalmente (na fonte pressão, cada tempo é re-interpolado com o PD daquele tempo, e fica em cache). O ⏵ tempos também tem ◀ ▶ de passo um a um (circular, pula tempos sem os dados; com 🔗, série e corte acompanham). Trocar a fonte ou a pressão-alvo com o vento plotado re-plota na hora.
A cor do vento tem paleta própria (seletor no grupo): branco (padrão — destaca sobre qualquer campo), âmbar, magenta, verde, ou as paletas turbo/jet/ viridis/inferno; “paleta ativa” volta a usar a mesma do campo composto. A rampa codifica a velocidade, como antes.
A animação do vento também exporta em 🎬 WebM / 🎞 GIF: escolha a dimensão no seletor export: níveis / tempos e clique — o quadro é a vista atual do mapa (com o cabeçalho, que agora inclui a linha do vento: nível, ≈hPa, tempo e |V|máx — cada quadro se autodescreve), no ritmo da velocidade escolhida. Antes de gravar, uma pré-passada carrega todos os quadros no cache e fixa a escala de cor no |V|máx global — as cores não mudam no meio do vídeo. Ao terminar, o vento volta ao nível/tempo original. Enquadre o mapa (zoom/pan) antes de exportar. U/V são componentes da grade rotacionada em pontos V — o desenho usa o mapeamento contínuo da grade (viés ≤ ½ célula, invisível nessa escala).
11.2.5c Série temporal com vários RESTRT (🎞)
Corte vertical animado no tempo: com 2+ RESTRT carregados, a janela do 📊 corte ganha o botão ⏵ tempos (+ velocidade) — a seção é relida de cada RESTRT com a linha e o zoom fixos (cache por tempo: a primeira volta lê, as demais são instantâneas; a escala de cor é a união dos tempos já vistos, estável após a primeira volta; o título mostra o +Nh em exibição, e sai no 📷 PNG). Tempos truncados sem os níveis da seção são pulados; arrastar um vértice pausa (o corte é reconstruído ao soltar). Hover e CSV sempre refletem o tempo em exibição.
Os controles de tempo da janela seguem o padrão tempo ◁ ▷▷ ▷ (anterior · animar/ pausar — ▷▷ vira ❚❚ — · próximo; circular; tempos truncados são pulados; com 🔗 ligado, série e vento acompanham cada passo). A janela de diagnósticos (Skew-T, meteograma, Hovmöller) usa a mesma linha.
A animação do corte também exporta: 🎬 WebM (gravação em tempo real no ritmo da velocidade escolhida) e 🎞 GIF (loop infinito, encoder embutido) — cada quadro sai com o título +Nh, no tamanho atual da janela (redimensione antes p/ mudar a resolução).
Carregue 2 ou mais RESTRT da mesma rodada (o botão 💾 aceita seleção múltipla; o lote 📁 também; recarregar o mesmo nome substitui). No card aparecem:
· tempos RESTRT — grupo logo abaixo de “arquivo”: é aqui que se escolhe o RESTRT (tempo de previsão) em uso, ordenado por hora; aparece já com 1 RESTRT carregado. O seletor “arquivo” mostra só RESTRT (N tempos carregados), sem nome de arquivo. Trocar o tempo preserva o campo/nível selecionado e re-plota; com 2+ RESTRT aparece a linha compacta tempo ◁ ▷▷ ▷ (anterior · animar em loop · próximo; circular; a animação re-plota o campo do card e sincroniza 🔗; ▷▷ vira ❚❚ enquanto roda) com o seu seletor de velocidade em quadros/s (0,5 a 8 q/s — taxa máxima: cada passo relê e re-plota o campo, então em grades grandes a animação anda no ritmo do re-plot; para animação fluida use 🎞 série temporal, que guarda os quadros em memória). O grupo vertical tem a linha nível ◁ ▷▷ ▷ (acima · animar topo → superfície · abaixo; em modo pressão ±50 hPa) e o seletor de velocidade do nível (lento/médio/rápido); o campo plotado e o vento acompanham;
· 🎞 série temporal — extrai o campo/nível selecionado de todos os tempos e monta uma série na camada “outro”: a barra ⏵ sobre o mapa (a mesma das séries de arquivo) anima/alterna os tempos, com slider, velocidade e exportação 🎬 WebM / 🎞 GIF. A escala de cor é global (fixa entre os tempos, como nas séries); tempos truncados sem o campo/nível são pulados com aviso. Vale para qualquer variável do catálogo (2D, nível de 3D ou camada de solo). Na série, o hover/célula mostram o hPa/km nominal (≈) — o PD varia entre os tempos.
11.2.5d Controle de animação comum (🔗 sincronizar)
Com 2+ RESTRT carregados, o card traz 🔗 sincronizar (ligado por padrão): as animações temporais dos campos em exibição andam juntas, venha o comando de onde vier —
· a barra ⏵ da série no mapa (play, slider, ou os botões ◀ ▶ de passo um a um, circular) arrasta o vento e o corte vertical para o mesmo tempo;
· o ▷▷ da linha tempo do vento arrasta o campo composto (série 🎞 no mapa) e o corte;
· o ⏵ tempos do corte arrasta a série e o vento;
· trocar o seletor “tempos (RESTRT)” sincroniza os três.
A origem nunca é re-disparada (sem loops); componentes sem o tempo pedido (série sem aquele registro, tempo truncado) simplesmente não mudam. Os exports em WebM/GIF esperam a sincronização antes de capturar cada quadro — o vídeo da série sai com o vento acompanhando, e o vídeo do vento (dimensão tempos) sai com o campo composto acompanhando. Desmarque 🔗 para animar cada um por conta própria.
11.2.5e Campos derivados (🧮)
Com INIT ou RESTRT carregado, o card ganha o seletor derivado: variáveis calculadas a partir das do arquivo (o que aparece depende dos campos presentes). Escolha o derivado e clique 🧮 plotar derivado — ele vira a camada “outro” como qualquer campo (paleta, isolinhas, perfil A→B, CSV, PNG). Com 2+ RESTRT, 🎞 série do derivado calcula em todos os tempos e monta a série animável (barra ⏵, WebM/GIF), e o seletor “tempos (RESTRT)” re-calcula ao trocar o tempo (🔗).
	grupo
	derivados
	observações

	pressão
	PSFC (PT+PD), PSLM (nível do mar, redução padrão), PSLMM (nível do mar, relaxação de Mesinger), P3 (pressão do nível L)
	PSLM: T da camada LMH extrapolada à superfície e ao nível do mar com 6,5 K/km, Tv média (“padrão”/Shuell). PSLMM é o porte da rotina SLP.f90 do modelo (Black/Mesinger: Tv sob o terreno por relaxação, 500 passes, ω = 1,5; integração hidrostática pelos geopotenciais de referência DFL; média de 5 pontos) — reproduz o PSLP do RESTRT a 0,004 hPa e é o que o pós grava como “MESINGER MEAN SLP”; funciona também no INIT. Precisa de RES, FIS, T, Q e dos níveis η; DFL vem do CNST (sem CNST, atmosfera padrão do interp.f, diferença ≤ 0,05 m²/s²). Custo: relaxa cada camada que tem terreno — segundos em grades médias, minutos em 1 km

	2 m / 10 m
	T2, TD2, RH2 (de TSHLTR/QSHLTR/PSHLTR), WS10, WD10
	WD = direção geográfica (as componentes do modelo são da grade rotacionada; o ângulo local de rotação é aplicado)

	3D (nível L ou pressão)
	WS, WD, TC, TD, RH, TH (θ), THE (θe de Bolton)
	use o seletor vertical: nível L do modelo, ou pressão (hPa) — os campos base são interpolados em ln p e o derivado é calculado na superfície isobárica

	coluna
	Z (altura geopotencial, só em pressão), PW (água precipitável)
	Z: integração hipsométrica da superfície p/ cima com Tv, camada a camada; abaixo do solo, extrapolação com 6,5 K/km. PW: Σ q·Δp/g nas camadas acima do solo

	chuva
	ACMM, CUMM (acumulados em mm), CFRAC (fração convectiva), DPREC/RPREC/DCUPR (chuva/taxa/convectiva no intervalo entre o RESTRT ativo e o anterior)
	os acumulados do modelo são baldes zerados a cada TPREC (lido do próprio RESTRT: NPREC·DT). O intervalo é calculado corretamente quando o tempo anterior cai num múltiplo de TPREC; se o balde zera dentro do intervalo, o valor é só o acumulado novo e o nome avisa “PARCIAL”


Pressão nos níveis (importante): em coordenada eta a pressão do nível L num ponto é p = PT + η(L)·PD·RES (RES = 1/η da superfície, > 1 sobre o terreno; em sigma RES = 1). Desde 2026-09-07 toda a ferramenta usa esta forma (antes faltava o RES: sobre montanhas a pressão do perfil/hover/interpolação isobárica saía muito baixa — ex.: 257 hPa em vez de 505 hPa num ponto dos Andes a 519 hPa de superfície). Os derivados que precisam de p exigem os níveis η (CNST da rodada ou arquivo deta).
11.2.5f Skew-T log-p (🌡)
Com T e Q 3D no arquivo (INIT/RESTRT) e um ponto selecionado no mapa, 🌡 Skew-T abre a segunda janela flutuante (à esquerda; arraste pelo cabeçalho, redimensione pelo canto) com a sondagem do ponto:
· T (vermelho) e Td (verde) só nas camadas acima do solo (LMH), sobre isotermas oblíquas a 45°, adiabáticas secas, pseudo-adiabáticas e linhas de razão de mistura; faixa marrom = superfície (p_s); altitudes (km) hipsométricas à direita;
· barbs do vento (kt, direção geográfica, espelhados no hemisfério sul);
· parcela (amarela tracejada) escolhida no seletor da janela: SB (camada LMH), ML (100 hPa inferiores, θ e q médios) ou MU (maior θe nos 300 hPa inferiores); área CAPE em vermelho (NCE→NE) e CIN em azul (abaixo do NCE);
· caixa de índices: CAPE/CIN/LI da parcela desenhada, NCL/NCE/NE (hPa e m), CAPE e CIN das três parcelas, K, Total Totals, PW e nível de 0 °C;
· hover: p/T do cursor e a camada mais próxima (p, z, T, Td, q, UR, θ, θe, vento); roda = zoom (p e T), arraste = mover, duplo-clique enquadra;
· com 2+ RESTRT: ◀ ⏵ ▶ percorrem os tempos (re-sondagem; com 🔗, mapa/vento/corte acompanham) e 🎬 WebM / 🎞 GIF exportam a animação; clicar noutro ponto do mapa atualiza a sondagem;
· CSV (níveis: p, z, T, Td, q, UR, θ, θe, vento grade/geográfico + índices) e 📷 PNG.
· ponto ◁ ▷▷ ▷ (janela): com um traçado 📐 no mapa, refaz a sondagem na amostra anterior/próxima da linha (60 amostras de A a B, circular) e move o alvo no mapa; ▷▷ percorre a linha em loop — uma sequência de sondagens ao longo do traçado. O meteograma tem o mesmo controle (meteograma em cada ponto da linha). Sem traçado, os botões ficam cinza com o motivo no tooltip.
Método: NCL pela fórmula de Bolton; acima do NCL ascensão pseudo-adiabática (RK2 em ln p, passo 0,4 %); CAPE/CIN com temperatura virtual (parcela e ambiente); NCE = primeiro nível acima do NCL com parcela mais quente; NE = topo da última camada positiva. Sem NCE, CAPE = 0 e CIN indefinido.
11.2.5g Meteograma (📉) e Hovmöller (📅)
Ambos precisam de 2+ RESTRT carregados (RESTRT selecionado no card):
· 📉 meteograma no ponto selecionado: painéis empilhados com o campo do card (nível L ou pressão), T/Td a 2 m, vento a 10 m (|V| + barbs geográficos), chuva no intervalo (barras: total, convectiva escura; respeita o balde TPREC) e ACPREC (linha), PSLP/PSFC e UR a 2 m — os painéis que o arquivo permite. Eixo do tempo em +Nh e data/hora (IDAT+IHRST do RESTRT). Clique num tempo para ir a ele (🔗 sincroniza mapa, vento e corte); ◀ ⏵ ▶ percorrem os tempos movendo o cursor tracejado; clicar noutro ponto do mapa refaz o meteograma. CSV (tempo × variáveis) e PNG.
· 📅 Hovmöller: o campo do card (ou o derivado escolhido) ao longo da linha 📐 do mapa (A→B ou multi), contra o tempo (cresce para baixo). Paleta ativa, colorbar, subterrâneo mascarado (campo em nível L), linha tracejada = tempo ativo; clique numa linha para ir ao tempo (🔗); roda = zoom, arraste = mover, duplo-clique enquadra. A linha ponto ◁ ▷▷ ▷ da janela move um cursor vertical pelas amostras da linha (anterior/próxima, ▷▷ percorre em loop) com a leitura do valor no tempo ativo e o alvo no mapa; tempo ◁ ▷▷ ▷ move o cursor horizontal (tempo). CSV (tempos × amostras, com I/J/ lat/lon das amostras) e PNG.
11.2.6 RESTRT — o que tem dentro e truncamento
O RESTRT#######.t00s é o estado completo da rodada no instante da gravação (layout do QUILT.f90; o utilitário util/scan_restrt.f90 documenta e varre o mesmo formato pelo terminal). O catálogo do card traz ~95 campos, organizados por grupos:
· Dinâmica/termodinâmica 3D (1..LM): T, Q, U, V, Q2 (2·ECT), CWM, TTND, TRAIN, TCUCN, OMGALF, RSWTT, RLWTT;
· Superfície e pressão: PD, RES, FIS, PSLP, PDOMG/RESOMG;
· Precipitação: PREC, ACPREC, ACCLIQ, CUPREC, CUPPT, SR;
· Diagnósticos de nível baixo: TSHLTR/QSHLTR/PSHLTR (2 m), TH10/Q10/U10/V10, TH100/Q100/U100/V100, TLMIN/TLMAX, MAXWU/MAXWV;
· Trocas superfície–atmosfera: THS, QS, TWBS, QWBS, AKMS/AKHS, USTAR, Z0, THZ0/QZ0/UZ0/VZ0, XMOMFLUX/YMOMFLUX, e os acumulados SFCSHX/SFCLHX/SUBSHX/SNOPCX/ SFCUVX/SFCEVP/POTEVP/POTFLX;
· Solo e neve: SMC/STC/SH2O (camadas de solo), CMC, SMSTAV/SMSTOT, SOILTB, SFCEXC, GRNFLX, TG, SNO, SI, ACSNOW/ACSNOM, PCTSNO, SSROFF/BGROFF, ALBEDO;
· Radiação: RSWIN/RSWOUT/RLWIN/RADOT, RSWTOA/RLWTOA, ASWIN/…/ALWTOA (acumulados), CZEN/CZMEAN, SIGT4;
· Nuvens/convecção: CFRACL/M/H, ACFRCV/NCFRCV/ACFRST/NCFRST, CLDEFI, HBOT/HTOP, CNVBOT/CNVTOP, U00, LC.
Notas:
· LM e NSOIL são deduzidos do próprio arquivo (posição do 2º cabeçalho e tamanho do registro SMC); IM·JM precisa bater com o ETAIN carregado. Endianness auto-detectada.
· Arquivo truncado é aceito: se o quilt morreu no meio da gravação, o card carrega os registros íntegros, avisa o % do layout e onde o arquivo parou (ex.: “TCUCN L40”), e o catálogo lista só o que dá para plotar — campos 3D cortados aparecem com “⚠ truncado (1–N de LM)”.
· Os acumulados (ACPREC, SFCSHX, ASWIN, TRAIN/TCUCN …) são somas desde o início da rodada (zeradas conforme os períodos NPREC/NSRFC/NRDSW/NHEAT do modelo) — úteis para comparar dois RESTRT de horários vizinhos: plote o mesmo campo dos dois arquivos (cada plot pode ser salvo como “outro”) e use o card Comparar (B − A).
12. Exportar PNG
Botão 📷 PNG: baixa a vista atual do mapa em resolução 2×, com um cabeçalho contendo: grade (IM×JM), resolução, DLMD/DPHD, decomposição (INPES×JNPES = PEs), centro, extensão do domínio em km, DT/NPHS/NCNVC/regime, camada ativa (e arquivo), zoom e data/hora. O campo “título do PNG…” ao lado do botão adiciona um título em destaque como primeira linha do cabeçalho (opcional — vazio = só as linhas técnicas). Tudo que estiver visível entra na imagem: camada, grades, costa, shapes, marcador, valores das células, a barra de cores do canto inferior esquerdo (gradiente e valores, ou até 12 classes) e as anotações feitas com o ✏️ (lápis, retângulos, círculos e textos). Se a camada ativa for uma série (§5.2), o cabeçalho indica o registro exibido (registro nº/total "nome").
12.1 Preferências que ficam salvas
O navegador guarda automaticamente (por instalação/navegador, via localStorage): os toggles costa/gratic/valores/popup, a cor e a espessura da linha de costa, a paleta do campo “Outro” (com inversão/faixas), cor, espessura e fonte das anotações e o PT (Pa). Ao reabrir a ferramenta, esses controles voltam como estavam. Na versão publicada (Artifact) o armazenamento pode estar indisponível — nesse caso a ferramenta simplesmente abre com os padrões.
13. Solução de problemas
	Sintoma
	Causa provável / solução

	marcador=… ≠ esperado … ao carregar malha
	IM/JM não batem com o arquivo — carregue o ETAIN correto antes

	Shape carrega mas avisa “coords fora de lat/lon”
	Shapefile projetado (.prj em metros) — converta para graus geográficos (EPSG:4326)

	Mudanças recentes não aparecem (arquivo local)
	Cache do navegador — recarregue com Ctrl+F5

	Pontos sem rótulo
	Selecione .shp e .dbf juntos no mesmo diálogo

	“há edições não salvas” ao limpar tudo
	Proteção proposital — clique de novo para descartar, ou salve antes

	Máscara aplicada não aparece no arquivo salvo
	A máscara (SM) é gravada junto com a topografia — salve com 💾 topografia

	Barra de animação ⏵ não aparece
	Ela só existe quando a instância ativa de “outro” é uma série (vários registros) e a camada “outro” está visível — confira o seletor de instâncias

	🎬 WebM falha (“MediaRecorder/WebM não suportado”)
	Navegador sem suporte a gravação de vídeo — use Chrome/Edge/Firefox atuais, ou exporte em 🎞 GIF (funciona em qualquer navegador)

	🎞 GIF muito grande
	O GIF não comprime entre quadros como vídeo — reduza a janela do navegador (a exportação usa a resolução da tela) ou use o 🎬 WebM

	Linha 🧱 (LMH/HTM) não aparece
	Exige uma topografia ajustada aos níveis eta ativa — gere com 🏔 primeiro (ou troque a instância no seletor)

	Corte vertical não aparece no perfil
	Precisa de topografia carregada e níveis eta (🏔) na memória; o L/pressão no hover exige a topografia ajustada ativa

	Acentos/ícones viraram símbolos estranhos (“ResoluÃ§Ã£o”, “ðŸ”)
	Versão antiga da página sem a tag de codificação — recarregue com Ctrl+F5; a 1ª linha do arquivo deve ser <meta charset="utf-8">

	Preferências não são lembradas
	Na versão publicada (Artifact) o localStorage pode estar bloqueado — no arquivo local funciona normalmente

	IM·JM do arquivo … ≠ … ao carregar INIT/BNDY/CNST/RESTRT
	O arquivo é de outro domínio, ou o ETAIN certo não foi carregado antes

	RESTRT “TRUNCADO … parou em …”
	O quilt foi interrompido durante a gravação (disco cheio, kill, queda do nó). Os campos íntegros continuam plotáveis; para diagnóstico fino pelo terminal use util/scan_restrt.f90

	No Artifact, arquivo salvo terminou em .txt (ex.: etatopo.dat.txt)
	O viewer só aceita certas extensões; o conteúdo é idêntico — renomeie tirando o .txt

	No Artifact, “arquivo acima de 16 MiB” ao salvar
	Limite do viewer por download — salve pela cópia local (file://)

	BNDY plota “vários pontos” na borda
	É a espessura visual > 1 (réplica p/ visibilidade) — o arquivo tem UMA fila de LB pontos; volte a espessura p/ 1

	Botão 📊 corte / 📅 Hovmöller / 🌡 Skew-T cinza
	Falta o pré-requisito, que está no tooltip: trace a linha em 📐 traçados (A→B ou multi) ou selecione um ponto no mapa

	Corte/perfil com faixa de cor “esmagada”
	Valores subterrâneos entram na escala quando não há CNST nem topografia ajustada — carregue o CNST (LMH/LMV) p/ mascarar o subterrâneo

	ISLOPE (ou outra classe do CNST) com números gigantes
	Builds antigos do initbc gravam classes como REAL — a ferramenta detecta o tipo por registro automaticamente; se aparecer, recarregue o arquivo (versão antiga da página)


· “precisa dos níveis η” (derivado/Skew-T/perfil em pressão): carregue o CNST da rodada (traz DETAC+PT) ou o arquivo deta — sem eles não há p por nível.
· Skew-T sem CAPE onde esperava: a parcela SB parte da camada LMH (não de 2 m); experimente ML ou MU no seletor da janela; confira p_s/LMH no título.
· PSLMM demora: a relaxação corre 500 passes por camada com terreno (LHMNT…LM) e só nos pontos sob o terreno; o status mostra camada/passe. Em grades de 1 km conte minutos — ou use a PSLM padrão.
· Chuva no intervalo “PARCIAL”: o balde ACPREC zerou dentro do intervalo entre os dois RESTRT (TPREC menor que o espaçamento dos arquivos) — grave RESTRT a cada TPREC ou use os acumulados ACMM.
· Pressões do perfil/hover mudaram após 2026-09-07: correção p = PT + η·PD·RES (antes faltava o RES sobre o terreno) — os valores novos são os corretos.
14. Atalhos
	Atalho
	Ação

	Ctrl+Z
	Desfazer última edição/máscara (com o editor de níveis aberto: desfaz no editor)

	Ctrl+Y ou Ctrl+Shift+Z
	Refazer (no editor de níveis 📈)

	Enter (nos campos)
	Executa a consulta/edição do card

	Esc
	Fecha os modais (perfil e níveis)

	Duplo clique no mapa
	Zoom no ponto


